SOAL SISTEM REM SEPEDA MOTOR

1. Secara berurutan, bagian yang berfungsi mengontrol rem pada motor, menjaga sepatu rem tetap berada di area pangkal, dan mendorong sepatu rem untuk menekan tromol adalah . . . .
a. Pegas pengembali, pivot pin, dan cam
b. Pegas pengembali, pivot pin, dan tromol
c. Tuas penggerak, pegas pengembali, dan cam
d. Pegas pengembali, pivot pin, dan sepatu rem
e. Tuas penggerak, pegas pengembali, dan batang penghubung

2. Komponen rem tromol mekanik yang berfungsi meneruskan gaya mekanik pengereman yang dihasilkan oleh pedal rem ke tuas penggerak rem adalah . . . .
a. Cam
b. Pedal rem
c. Tuas penggerak
d. Handel rem depan
e. Batang penghubung

3. Apa yang terjadi ketika sensor kecepatan roda mendeteksi perbedaan kecepatan antara roda depan dan belakang pada sistem rem ABS?
a. Minyak rem akan ditambahkan
b. Solenoid valve menutup sepenuhnya
c. ABS control unit memberikan sinyal ke solenoid valve
d. Piston rem menekan piringan rem lebih kuat
e. Rantai sepeda motor kendur

4. Apa yang terjadi jika ABS control unit mendeteksi masalah pada sistem rem ABS?
a. Sinyal ke solenoid valve dinaikkan
b. Lampu indikator ABS berkedip
c. Piston rem mengecilkan tekanan
d. Sensor kecepatan roda mati
e. Pengereman konvensional aktif

5. Apa yang harus dilakukan jika lampu indikator ABS berkedip secara terus-menerus?
a. Meningkatkan tekanan minyak rem
b. Mengganti pulser ring
c. Menghubungkan kabel jumper pada ABS control unit
d. Mengecek ukuran ban
e. Membaca kode kedipan pada lampu indikator

